**货物清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购类别 | **放置地点** | **采购项目** | **采购要求** | **预算指导价（元）** |
| 购置X光安检机设备 | 抚州市第一人民医院急诊入口与综合楼入口 | 1、X光安检机两台 | 1、清晰度：单能仿彩色图像。2、图像处理功能：彩色/黑白、局增、高穿、低穿、超增、有机物剔除、无机物剔除、反色、增亮、减暗、 灰 扫、放大、伪彩、图像复原、图像储存。 3、节能感应设计：在进行李一边道口加装红外感应器，节能省电，增加设备寿命。4、外观造型流畅，配置LED工作指示灯，直观美观。5、出厂清单：主机1台、显示屏1台、键盘鼠标1套、接物架1台、工具箱1个 6、通道尺寸≥ 500mm\*300mm(宽\*高)7、线分辨力：AWG38(0.102mm)8、空间分辨力： 水平1.0mm;垂1.0mm9、穿透力≥ 12mm钢板10、X射线源 80KV-100KV 0.5mA11、泄露剂量 <0.5μSv12、单次剂量 <5μGy/h13、传送带速度 0.22 米/秒14、显示屏尺寸1915、分辨率： 1920\*1080P16、噪音 <55dB (距离设备1米处)  | 60000元两台 |
|  |  | 2、监控操作台-双联琴台（两台） | 1、冷轧钢板材质箱体板厚1.0，面板1.2板厚 2、尺寸：1200宽\*950深\*1140高 |  |
|  |  | 3、监控系统（两套） | 1、4个400W像素半球相机 2、2台4路硬盘录像机 3、1T硬盘 两块 4、2台21寸显示屏 |
| **以上技术参数要求为采购人最低需求，供应商必须全部满足基本技术参数要求或优于基本技术参数要求，否则视为无效响应。** |

 **此变更公告为《询价文件》不可分割的部分，原文件相应条款与本公告有不一致之处，以本公告为准。**

**更正日期：2024年11月5日**